0  1  1 50  1
HPB300 16 1500 
1 22 2000  1600 
0  1000 10 150
150 75 8 150 C10
STEEL  3
0 


说明：是否加检查管、、箍筋螺旋、承台底是否加垫层、承台上部保护层厚度
         桩内箍筋等级、直径、间距
        是否加三角内箍筋、钢筋直径、间距、桩径最小
         是否护壁、护壁单节长、数量、超出地面高
         护壁上宽   护壁下宽   护壁钢筋直径 护壁钢筋间距 护壁混凝土等级
         桩主筋外垫块选择、承台桩出图是3张还是一张
         钢管杆桩基础图中是否出地栓图