22 12
24 14
2.5 6
0.2 0.15
1.5 45
TYF 0
0.8
100
15 1.35  1

说明：混凝土重度           混凝土浮重度 p17
       钢筋混凝土重度       钢筋混凝土浮重度
       台阶宽高比不大于2.5  偏心距不大于1/6 p59
      主柱最小配筋率       底板最小配筋率
      基础最小埋深         柔性底板保护层厚度
      TYF   ,      英语版：1  汉语版：0
      掏挖基础深径比最小值
      板式基础底板钢筋最小间距
      允许柱顶位移 	设计荷载、标准荷载转换系数  掏挖主柱配筋率考虑受压 表7.11.3
