2  0 1 50 1 1
BZLT  1  0  1  1
CLB3 BOLTY  0  2  20  0  0  0  16
1 1  0  hztxt  tssdeng  BBX
0 0.5  300
0.3  3  
0 200 1200  500
14  JLJFBZ  250 HPB300
0  0  例题
1 1

说明：图幅、地栓数据文件、一览图数据文件、一览图比例、一览图数量、统计地栓
      标注露头、钢筋分开统计、呼高塔号、保护层标注到主筋中心、不统计地栓时配筋图平面图画出地栓
      材料表行数、12地栓布置型式、偏转角度、定位盘数据
      是否统计保护帽、平面布置图、材料表地栓统计包括箍筋质量、大字体样式、shx字体
      是否统计放坡土方量、大开挖基础放坡角度 工作面宽度
      绘图中心线比例  数字字体高度
      是否批量统计材料、露头最低、露头最高、间隔
      架立筋直径、架立筋样式、架立筋宽度(绑扎时)、架立筋等级
      生成基础三维文件MOD、gim、工程名
      钢管杆地脚螺栓内箍筋、不统计保护帽单画出
