风电基础计算系数:  
(基础自重/回填土)不利分项系数      1.30  
(基础自重/回填土)有利分项系数      1.00  
风机机组竖向荷载不利分项系数       1.30  
风机机组竖向荷载有利分项系数       1.00  
可变荷载不利分项系数        1.50  
可变荷载有利分项系数        0.00  
疲劳荷载分项系数        0  
偶然荷载分项系数        1  
地震荷载计算方法        0  
桩身最小配筋率          0.65  
桩顶与承台的连接方式     0  
底板上部裂缝计算算法     1   考虑底板自重  
