工程名称：  测试扩展基础
TYPE
 605 0   v202302
LOAD
  荷载组数：  6
   工况名称     Fx或Fr(kN)    Fy(kN)    Fz(kN)   Mx或Mr(kN.m)     My      Mz
正常运行荷载工况        731          0       3694      63343          0        700
  极端荷载工况        935          0       3700      92688          0        656
  多遇地震工况        836          0       3657      68866          0        700
  罕遇地震工况       1018          0       3474      96284          0        700
疲劳荷载工况上限        486         96       4153       9972      44687       3403
疲劳荷载工况下限        139         84       4052       3993      13455       2130
GEOLOGY
  土层数： 2
   土层    厚度    土重度       压缩   水平抗力   内摩角  承载力    侧阻力   端阻力  抗拔   侧阻力效应   端阻力效应   深度修正   负摩阻   液化折减
   类型     m     γ(kN/m³)     模量    系数m      φ      fak      qsik      qpk    系数    系数 ψsi    系数ψp     系数ηd    力系数     系数
  砂土       3      16       22       20       28    300      0      1        1.5     0.2
  岩土      50      19       50       21       24    500      0      1        1.5    0.21
  回填土重度(kN/m³)：   18 0.2
  地下水位(m)：         30
  最小抗倾覆刚度：      0.5
  最小水平刚度：        0.15
  沉降允许值(mm)：      100
  倾斜率允许值(tanθ)： 0.004
DESIGN
  风机基础设计级别：  1
  风机轮毂高度(m)： 110
  基础混凝土等级、重度： C40 C15 25
  钢筋等级：       HRB400 HRB400
  底板径向钢筋直径(上、下)： 28 32 12
  底板环向钢筋直径(上、下)： 28 28
  底板径向钢筋指定根数(上、下)： 192 192
  保护层(mm)： 50 50 80 100
  台柱中钢筋圈数(不含螺栓)：  5
  台柱中钢筋直径(由外到内)：     22 22 16 16 22
  台柱中各圈钢筋位置(由外到内)：     6500 5639 4875 4115 3335
  台柱中水平钢筋排数：    3
  台柱中水平钢筋直径：     25
  台柱中竖筋直径：  32 
  台柱中竖筋数量：  96
  台柱中竖筋宽度：  1100
  台柱中拉结筋直径：  20
  台柱外侧竖向钢筋直径：  28
SIZE
  底板半径r(m)： 10
  底板圆台顶面半径(m)： 3.3
  台柱半径r1(m)： 3.3
  塔筒直径R3(m)： 4.7
  底板外缘高度H1(m)： 0.9
  底板圆台高度H2(m)： 1.8
  台柱高度H3(m)： 1.5
  上部荷载作用力标高H5(m)： 0.5
  基础埋深H4(m)： 4
  预应力锚栓参数： 
  锚栓类型： 8.8级
  锚栓直径(mm)： 48
  锚栓预拉力设计值(kN)：  0
  厂家提供的预拉力(kN)： 650
  锚栓圈数： 2
  每圈锚栓数： 96
  锚栓内外圈直径(mm)： 4315 4675
  锚栓长度(mm)：  0 
  上锚孔直径(mm)： 51
  下锚孔直径(mm)： 53
  上锚板参数： 
  上锚板厚度(mm)： 50
  上锚板外径(mm)： 4934
  上锚板内径(mm)： 4056
  下锚板参数： 
  下锚板厚度(mm)： 75
  下锚板外径(mm)： 4894
  下锚板内径(mm)： 4094
  高强灌浆参数：   内嵌
  高强灌浆混凝土强度等级： C120
  灌浆槽厚度(mm)： 80
  灌浆槽上部外直径(mm)：  5094
  灌浆槽上部内直径(mm)：  3896
  灌浆槽下部外直径(mm)：   5094
  灌浆槽下部外直径(mm)：  3896
  锚栓方格网径向钢筋直径(mm)： 28
  锚栓周围方格网径向钢筋直径(mm)： 20
END
