工程名称：  测试承台桩基础
TYPE
 606 0   v202302
LOAD
  荷载组数：  6
   工况名称     Fx或Fr(kN)    Fy(kN)    Fz(kN)   Mx或Mr(kN.m)     My      Mz
正常运行荷载工况        731          0       3694      63343          0        700
  极端荷载工况        935          0       3700      92688          0        656
  多遇地震工况        836          0       3657      68866          0        700
  罕遇地震工况       1018          0       3474      96284          0        700
疲劳荷载工况上限        486         96       4153       9972      44687       3403
疲劳荷载工况下限        139         84       4052       3993      13455       2130
GEOLOGY
  土层数： 2
  类型    h(m)   γ(kN/m³)   Es        c     φ     fak     ηb     ηd        ζa      ν
  土层    厚度    土重度  压缩模量  黏聚力 内摩角 承载力 宽度修正 深度系数  地震系数  泊松比
  砂土     5.5      15    13.04    14000       28    150     40    150        0.7     0.8     0.8       1     0.3       1
  岩石    23.5      20    13.04    35000       24    500    100   2700        0.7     0.8     0.8       1       0       1
  桩考虑负摩阻力时的中性点深度：   5.5
  回填土重度(kN/m³)：   18 0.2
  地下水位(m)：         30
  最小抗倾覆刚度：      0.5
  最小水平刚度：        0.15
  沉降允许值(mm)：      100
  倾斜率允许值(tanθ)： 0.004
DESIGN
  风机基础设计级别：  1
  风机轮毂高度(m)： 110
  基础混凝土等级、重度： C40 C15 25
  钢筋等级：       HRB400 HRB400
  底板径向钢筋直径(上、下)： 28 32 12
  底板环向钢筋直径(上、下)： 28 28
  底板径向钢筋指定根数(上、下)： 192 192
  保护层(mm)： 50 50 80 100
  台柱中钢筋圈数(不含螺栓)：  5
  台柱中钢筋直径(由外到内)：     22 22 16 16 22
  台柱中各圈钢筋位置(由外到内)：     6500 5639 4875 4115 3335
  台柱中水平钢筋排数：    3
  台柱中水平钢筋直径：     25
  台柱中竖筋直径：  32 
  台柱中竖筋数量：  96
  台柱中竖筋宽度：  1100
  台柱中拉结筋直径：  20
  台柱外侧竖向钢筋直径：  28
SIZE
  底板半径r(m)： 10
  底板圆台顶面半径(m)： 3.3
  台柱半径r1(m)： 3.3
  塔筒直径R3(m)： 4.7
  底板外缘高度H1(m)： 0.9
  底板圆台高度H2(m)： 1.8
  台柱高度H3(m)： 1.5
  上部荷载作用力标高H5(m)： 0.5
  基础埋深H4(m)： 4
  预应力锚栓参数： 
  锚栓类型： 8.8级
  锚栓直径(mm)： 48
  锚栓预拉力设计值(kN)：  0
  厂家提供的预拉力(kN)： 650
  锚栓圈数： 2
  每圈锚栓数： 96
  锚栓内外圈直径(mm)： 4315 4675
  锚栓长度(mm)：  0 
  上锚孔直径(mm)： 51
  下锚孔直径(mm)： 53
  上锚板参数： 
  上锚板厚度(mm)： 50
  上锚板外径(mm)： 4934
  上锚板内径(mm)： 4056
  下锚板参数： 
  下锚板厚度(mm)： 75
  下锚板外径(mm)： 4894
  下锚板内径(mm)： 4094
  高强灌浆参数：   内嵌
  高强灌浆混凝土强度等级： C120
  灌浆槽厚度(mm)： 80
  灌浆槽上部外直径(mm)： 5094
  灌浆槽上部内直径(mm)： 3896
  灌浆槽下部外直径(mm)： 5094
  灌浆槽下部外直径(mm)： 3896
  锚栓方格网径向钢筋直径(mm)： 28
  锚栓周围方格网径向钢筋直径(mm)： 20
桩的相关参数： 
  桩径(m)： 0.9
  桩总数(根)： 22
  桩埋深(m)： 22
  桩布置圈数(m)： 2
  桩数、布置半径(m)： 18 8.6
  起始桩与X轴夹角(m)： 0
  桩数、布置半径(m)： 4 4.3
  起始桩与X轴夹角(m)： 0
  桩保护层(mm)： 50
  桩主筋等级： HRB400
  桩混凝土等级： C40
  桩主筋直径(mm)： 25
  桩箍筋等级： HPB300
  桩箍筋直径(mm)： 10
  承台底面与土层的摩擦系数μ： 0.25
  桩顶水平允许位移(mm)： 6
END
